**Категорически нельзя:**

***Сметать ртуть веником***. Прутья разбивают шарик ртути на более мелкие, и собирать их станет сложнее.

***Собирать ртуть пылесосом***, так как при работе он нагревается и испарение ртути увеличивается. Кроме этого, ртуть осядет внутри пылесоса, реагируя с цветными металлами двигателя и его придётся выкинуть.

***Стирать одежду***, в которой вы убирали ртуть, так как это может привести к загрязнению вредным металлом стиральной машины. Все вещи, которые соприкасались с ртутью, нужно выбросить.

Производить химическую обработку составами содержащими **хлор и его соединения.**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Необходимо сделать:**

**Открыть окно** или **форточку,** закрыть дверь в помещение**, надеть маску** и **резиновые перчатки**

**Произвести сбор видимой части капельной ртути** с помощью скотча или лейкопластыря, аккуратно касаясь краем ленты капелек ртути. Сложить собранную клейкую ленту с капельками ртути в банку, залить бурым раствором марганцовки и закрыть крышкой.

**Как можно быстрее** приступать к химической обработке **составом марки 102,** т.к он рекомендован МЧС РФ, не является токсичным, доступен и прост в применении.

**ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ**

В случае возникновения трудностей **Позвонить** специалистам «Антиртутного центра»

**ПОЗВОНИТЬ**